InputStopBandAttenuation = 50;

InputTransitionBand = 500;